国产矢量网络分析仪突破145GHz，补齐AI高速互连测试方案
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“欲穷千里目，更上一层楼”
10月26日，电科思仪将国产同轴矢量网络分析仪的最高频率提升至145GHz。
导语：10月26日，电科思仪发布3674QB 145GHz同轴矢量网络分析仪、3673系列矢量网络分析仪及PCB测试解决方案，分别面向448G前沿研发、224G产线批量测试与PCB信号完整性测试——从实验室一路测到产线。
[image: ]
“应时代之需，为高速智联而生”｜3674QB和3673系列矢量网络分析仪新产品发布
“应时代之需，为高速智联而生”——10月26日，电科思仪（301689）举行新产品发布会。作为仪器选型和资源聚合平台，OneTest关注三个问题：新品解决什么测试需求、参数水平如何、产线适用性怎样。
先看结论：AI高速互联的测试链条，这次得到完整补齐——研发验证有旗舰机型，产线批量有系列化仪器，高速PCB测试有专项解决方案。
▌AI算力驱动高速互联升级，信号完整性测试成为刚需
AI算力需求持续攀升，高速互联正从224G向448G演进，高速线缆、光模块、光电芯片、高速PCB成为产业关注焦点。传输速率提升后，链路中的非理想效应被进一步放大：
阻抗不连续：走线、过孔、连接器交界处阻抗突变，产生信号反射；
介质损耗：PCB板材的介电损耗与导体损耗随频率升高而增大，插入损耗显著恶化；
近端/远端串扰：相邻通道间串扰增强，误码率上升；
谐振尖峰：高频段谐振尖峰抬高底噪，影响信号质量评估；
信号畸变与误码：上述效应叠加，轻则波形畸变，重则产生传输误码。
信号完整性（SI）测试因此成为高速链路设计、调试与验收的必备环节。供给端，高端矢量网络分析仪长期由海外厂商主导，国产自主突破是产业链的共同命题。
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发布会现场｜2026电科思仪新产品发布会
▌3674QB：面向448G前沿研发的旗舰级测试平台
产品定位：天衡星3674QB——国内首款频率连续覆盖的145GHz同轴矢量网络分析仪，面向448G前沿研发测试。
硬参数，一条条看：
频率覆盖：10MHz～145GHz同轴一体化连续覆盖，国内首款；
覆盖必要性：448G PAM4串行信号的奈奎斯特频率超过112GHz，谐振尖峰、阻抗不连续点与串扰频点集中在更高频段，145GHz连续覆盖补齐该部分频率余量；
动态范围：145GHz毫米波频段105dB，全频段最优135dB；
功率扫描：典型-50dBm～0dBm，145GHz频点实测覆盖-60dBm～+2dBm，满足增益压缩等非线性指标测试需求；
配套体系：加固型0.8mm同轴接头、0.8mm同轴校准件、稳幅稳相电缆、宽带探针及精密转接器，主机硬件、测试附件与校准算法深度协同，改善频段扩展测试误差，保障毫米波测量的准确性与重复性；
扩展能力：可选3674-010四端口扩展测试机、3674-015 145GHz同轴扩展模块，支持多端口测试扩展；
一机多用：光电芯片接口、PCB高速走线、高速铜缆组件等对象的全频段S参数测试，一台设备完成。
升级点，一目了然：
频率上限突破：国产同轴矢量网络分析仪首次实现145GHz连续覆盖，研发验证无需多台设备分段覆盖；
面向跨代演进：为448G PAM4及更高频段测试预留频率余量。
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天衡星3674QB——国内首款频率连续覆盖的145GHz同轴矢量网络分析仪
▌3673系列：面向224G产线批量测试的系列化矢量网络分析仪
产品定位：面向AI高速互联产线批量测试需求，8款型号（3673C/D/E/F/G/H/K/L）覆盖100kHz～67GHz。
硬指标，一条条看：
动态范围：典型值最高可达160dB，较上代产品提升15dB；
功率输出：典型-60dBm～+20dBm，最优-80dBm～+23dBm，搭配程控步进衰减器可扩展至-120dBm～+20dBm；
迹线噪声：低至0.0007dB rms；
功能选件：支持眼图分析、增益压缩、程控步进衰减器等，单台仪器覆盖无源器件、有源放大器、高速互连通道等测试场景。
面向生产，优势一条条：
扫描速度提升：基于高性能DDS直接数字频率合成架构，扫描速度最高提升4倍；
摊薄单件测试工时：同等时间完成更多测试，摊薄单样测试成本；
减少仪器占用：测试效率提升缩短占机时间，提高产线吞吐；
产线降本增效：综合上述优势，适配224G大批量产线测试的降本增效需求。
▌PCB测试解决方案：覆盖插损与阻抗，贯通研发到量产
方案定位：覆盖插损测试与阻抗测试，最高频率可至145GHz。能力清单，一条条看：
插损测试（手动）：支持Delta-L 4.0、Dk/Df及表面粗糙度提取，可配PCB载板探针台测试；
阻抗测试（手动）：实时阻抗数据测试，阻抗偏差控制在±1%以内；
阻抗测试（自动）：2.4秒扎针速度，满足产线自动化节拍；
双组探头：支持单端与差分同步测试；
微牛级力度调控：无痕率90%以上，减少探针对被测板的损伤；
微米级精准定位：适配HDI板精密测试。
方案贯通PCB行业研发到量产环节，支撑板材选型、设计验证与量产抽检。
[image: ]
PCB测试解决方案｜插损测试场景
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PCB测试解决方案｜手动阻抗测试
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PCB测试解决方案｜阻抗测试场景
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PCB测试解决方案｜自动化阻抗测试
▌从研发验证到产线量产，测试链条全覆盖
三款新品构成完整测试链条：
3674QB——面向448G前沿研发验证；
3673系列——面向224G产线批量测试；
PCB测试解决方案——覆盖插损与阻抗测试。
▌发布会之外
公司底牌：电子测量仪器行业国家制造业单项（矢量网络分析仪）冠军企业，2026年9月10日登陆创业板（301689）。上市后一个半月内发布旗舰新品，产品迭代节奏较快。
硬实力背书：在微波毫米波、光电、通信、基础测试测量等关键技术领域持续突破，拥有30年矢量网络分析仪研发积淀，形成高端、中档、经济型、模块化四大产品系列；累计授权专利550项，发明专利占比超90%；矢量网络分析仪性能指标达到国际先进水平，全球市场占有率稳居前三；光电测试领域业界领跑；量子比特调控多通道同步精度达ps级；5G/6G通信测试领域率先掌握110GHz信号发生与模拟技术。
国家队底色：持续攻坚微波毫米波核心技术壁垒，不断拓宽国产测试装备的频率边界，为我国新一代信息通信、雷达、航天电子等战略产业自主创新提供坚实测试支撑。这些突破性技术打破了国外长达数十年的垄断，在“探月工程”“北斗导航”“深空探测”等国家重大工程中发挥关键测试作用，成为保障国家战略安全“国之重器”。
“天衡星”系列：天衡星系列是国产最顶级射频测试仪器三大件的代表，3674QB隶属电科思仪旗舰“天衡星”系列，与同轴覆盖至110GHz的1466系列矢量信号发生器、同轴覆盖至125GHz的4082系列信号/频谱分析仪同属该系列。
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